13.12.2022

**Утвердили новую форму паспорта безопасности объекта топливо-энергетического комплекса**

С 26 декабря владельцы объектов топливно-энергетического комплекса должны составлять их паспорта безопасности по новой форме. В ней много отличий от действующей. Рассмотрим ряд из них на примере разд. VI "Инженерно-технические средства охраны" новой формы.

Чтобы обозначить информацию об ограждениях, потребуют заполнить п. п. 2.1 "Основное ограждение" - 2.3 "Предупредительное ограждение". Сейчас ряд характеристик этих средств охраны указывают в одном п. 2 "Содержание ограждения". Их не разделяют на основное, верхнее и нижнее дополнительные и предупредительное ограждения.

Для фиксации данных о системах сигнализации предусмотрели лишь 3 пункта: об охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Сейчас есть в том числе пункт о совмещенной охранной и пожарной сигнализации.

Предусмотрели обновленные п. 6 "Система охранная телевизионная" и п. 7 "Система оперативной связи". Сейчас ряд сведений об этих системах вносят в п. 5.5 "Наличие средств радиосвязи" и п. 5.7 "Наличие средств видеонаблюдения".

В п. 8 "Контрольно-пропускные пункты (КПП)" сначала надо отметить их число. Затем в таблице нужно указать данные о предназначении КПП, интенсивности движения транспорта, оснащении и оборудовании пунктов. Сейчас есть п. 6 "Техника контрольно-пропускных пунктов", в котором нет таблицы.

Введут п. 11 "Состав и тип инженерно-технических средств охраны, которыми объект подлежит оборудованию". Он состоит из масштабной таблицы. Сейчас такого пункта нет.